Ⅰ. 용  역  설  명  서

	양산시시설관리공단

Ⅰ. 용 역 설 명 서

1.  용  역  명 : 2026년도 폐기물(유·무기성 폐수처리슬러지) 수집․운반 용역

2.  위      치 : 경남 양산시 충렬로 111(교동) 양산일반산업단지 공공폐수처리시설

3.  목     적 : 양산일반산업단지 공공폐수처리시설에서 발생하는 폐수처리슬러지를 양산시 동면 금산리 양산공공하수처리시설 내 슬러지건조시설에서 건조처리 및 양산시 유산동 유산폐기물매립장에서 최종처분하기 위하여 폐기물(유·무기성 폐수처리슬러지)수집․운반을 용역하고자 함.

4.  내      용

구 분	함수율	예상발생량	비 고
그 밖의 폐수처리슬러지 (51-01-08)	80± 5% 정도	2,980톤/년	탈수슬러지, 유기성
폐수처리슬러지 (51-02-01)		2톤/년(10회/년) = 20톤	협잡물, 무기성
총 예상발생량	3,000톤

5  처리 예상 물량 : 유기성[2,980톤(원수의 수질, 물량에 따라 반출량이 차이가 남)] / 무기성[20톤/년]

6. 용역방법 : 연간 유·무기성 폐수처리슬러지(2종) 추정 물량에 대한 수의계약(2인 이상 견적공고)에 의한 단가계약

7. 용역기간 : 2026. 1. 1 ~ 2026. 12. 31(12개월)

8. 처리업체 자격

가. 양산일반산업단지 공공폐수처리시설 폐기물(유·무기성 폐수처리슬러지) 수집, 운반 용역을 수행하고자 하는 자(업체)는 영업소 소재지를 경상남도 양산시에 두고「폐기물관리법」제25조 및 같은 법 시행규칙 제28조에 규정에 의한 폐기물수집운반업(사업장배출시설계 폐기물)허가를 득한 자(업체)로서 아래 조건의 차량을 보유하여야 한다.

1) 차량(∴ 필수 자격요건 : [ ① + ② + ③-1 ] 또는 [ ① + ② + ③-2 ])

① 수탁자는 그 밖의 폐수처리슬러지(탈수, 유기성)의 수집운반을 위한 22톤 이상의 적재함 분리 및 덮개를 장착 가능한 트럭으로 양산일반산업단지 공공폐수처리시설 폐기물 반출 시 진입이 자유로운 전용트럭 1대 이상 확보

② 수탁자는 폐수처리슬러지(협잡물, 무기성)의 수집운반으로 양산일반산업단지 공공폐수처리시설 폐기물 반출 시 진입이 가능한 폐기물의 기계식상차를 위한 전용트럭(집게차) 1대 이상 확보

③-1 폐수처리슬러지(협잡물, 무기성)의 유입스크린 컨베이어밸트 운영 중이며, 양산일반산업단지 공공폐수처리시설에서 보유하고 있는 압롤박스 2.5톤(5[eqn: m ^{3}])와 호환이 가능한 전용트럭 1대 이상 확보

③-2 폐수처리슬러지(협잡물, 무기성)의 유입스크린 컨베이어밸트 운영 중이며, 양산일반산업단지 공공폐수처리시설에 비치할 수탁자의 압롤박스 2.5톤(5[eqn: m ^{3}]) 1대 및 해당 압롤박스와 호환이 가능한 전용트럭 1대 이상 확보

9. 용역 계약변경 조건

가. 발주자의 공공폐수처리시설 운영 형편상 계획변경 또는 기타 변경사유가 발생할 경우

나. 폐기물관리법 등 관련 법규 개정에 따라 폐기물처리 방법이 변경되어야 할 경우

Ⅱ. 과  업  지  시  서

	양산시시설관리공단

Ⅱ. 과업지시서(일반)

1. 일반사항

1.1 본 용역은 폐기물관리법에 의한 사업장폐기물인 폐수처리슬러지를「폐기물관리법」제25조 및 같은 법 시행규칙 제28조에 규정에 의한 폐기물 수집․운반업체(사업장배출시설계 폐기물)에 위탁하여 수집․운반을 처리한다.

1.2 본 용역은 폐기물 처리(수집운반)를 입찰에 의한 단가계약에 의거 시행한다.

2. 용어의 정의

2.1 '발주자'라 함은 특별한 설명이 없는 한 ‘양산시시설관리공단(양산일반산업단지 공공폐수처리시설)'을 말한다.

2.2 '감독원'이라 함은‘발주자 또는 폐기물(유·무기성 폐수처리슬러지)의 위탁처리 용역에 대하여 권한을 위임받은 자’를 말한다.

2.3 '계약상대자'라 함은 본 과업의 업무를 수행하기로 결정된 계약서 상의 개인, 회사 또는 법인'을 말한다(이하 “수탁자“라고 함)

3. 주요업무의 사전승인 등

○ 수탁자는 다음 사항에 대하여 사전에 감독원의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

3.1 폐기물 운반차량의 등록에 관한 사항.

3.2 기타 발주자가 인지하지 못한 제반법규 사항 및 감독원의 지시나 수탁자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항.

4. 과업수행 및 공정보고

4.1 착수신고서 제출

○ 수탁자가 과업착수 시 제출 할 착수신고서와 이 착수신고서에 포함되어 제출할 서류의 내용은 다음 각 호와 같다.

가. 착수신고서

나. 장비투입 계획서

다. 폐기물처리 계획서

- 적법한 절차에 의거 건조시설 및 최종처분시설까지의 운반 처리계획

- 처리계통의 문제점에 따른 대처계획

- 폐기물 운반의 운반 수용 능력

라. 운반 및 출입 예정자에 대한 보안각서

마. 수탁자는 상기 착수신고 서류 2부를 계약 후 5일 이내에 발주자에 제출하여야 한다.

4.2 월간 작업량 보고 및 정산

○ 수탁자는 과업수행 기간 중 처리량을 매월 말일을 기준으로 다음달 7일까지 감독원에게 제출하며 감독원의 확인을 받아 월 1회 정산을 원칙으로 한다.

4.3 민원 및 인․허가

○ 수탁자는 과업 수행 중 민원 또는 행정처분 등 부적합한 사항이 발생하지 않도록 업무를 성실히 수행하여야 한다.

5. 용역감독 등

5.1 용역감독

○ 발주자는 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수탁자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수탁자는

이에 적극 협조하여야 한다.

가. 운반차량 및 운전기사 변동 현황

나. 처리물량 확인

다. 수집에서 운반, 이송까지의 전 과정에 대한 현장 감독

라. 기타 과업수행에 필요한 사항

5.2 용역점검

○  발주자는 용역업무수행에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 수탁자는 감독원과 협의

하여 지적사항을 시정하여야 한다.

6. 수탁자의 책임

6.1 안전관리의 의무

○ 수탁자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 수탁자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

○ 수탁자는 폐기물 반출 과정에서 안전관리에 최선을 다하여 하며, 안전보호구 등 필히 착용하여야 한다.

6.2 법률준수의 의무

○ 수탁자는 환경관련 법규를 준수하는 등 환경영향을 최소화 하도록 노력하여야 하며 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 민,형사 상의 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다. 법규 위반 등 당 용역에 지장을 초래하는 상황 발생 시 즉시 발주자에게 보고하여 유·무기성 폐수처리슬러지 처리의 연속성을 유지하여야 한다.

6.3 보안관계 법규의 준수

○ 수탁자는 이 과업이 국가중요사업인 점을 인지하고 정부 또는 공사가 정한 모든 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수탁자가 져야 한다.

7. 용역의 중지

○ 감독원은 공공폐수처리시설의 공공성과 연속운전 특성 및 폐기물 처분의 안정성을 감안해 다음과 같은 경우에 수탁자에 대하여 위탁처리 용역의 일부 또는 전부에 대한 중지를 명령할 수 있으며 이로 인한 손해는 발주자가 책임지지 않는다.

7.1 수탁자가 감독원의 정당한 용역 수행지시에 순응하지 않을 경우

7.2 폐기물관리법 등 제반법규 및 과업지시서 등에 의거하여 적법하게 과업을 수행하지 않을 경우

7.3 수탁자가 안전수칙 및 안전관리를 수행하지 않을 경우

8. 과업 수행 일시적 지연 시 슬러지처리 및 용역 계약 해지

8.1 일반과업지시서 6조 및 7조, 특별과업지시서 4조의 사항 및 기타 수탁자의 사정으로 당 용역이 7일 이상 중지되거나 중지될 것으로 예상될 때 발주자는 대체업체 투입요구를 할 수 있으며 이에 대하여 수탁자는 필요한 조치를 취하여 하며 그로인해 발생되는 추가비용은 수탁자가 부담하여야 하며, 대체업체 투입요구에 응하지 않을시 발주자는 즉각 당 용역 계약을 해지 할 수 있으며, 계약 파기에 따른 발주자의 손실은 수탁자가 부담한다.

8.2 수탁자의 귀책사유로 인하여 용역수행 기간까지 당해 용역을 원활하게 수행하지 못하여 폐수처리공정 운영에 지장을 초래하거나 초래할 것으로 예상 될 경우 계약을 해지 할 수 있으며, 그로 인해 발주자에게 초래되는 손실은 수탁자가 부담하여야 한다.

9. 기  타

○ 본 일반 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 특별 과업지시서에 따른다.

Ⅲ. 특 별  과 업 지 시 서

	양산시시설관리공단

Ⅲ. 특별 과업지시서

1. 공통사항

1.1 본 지시서는 양산시 양산일반산업단지 공공폐수처리시설에서 발생되는 폐기물(유·무기성 폐수처리슬러지) 처리에 대하여 적용한다.

1.2 작업을 시행할 때 수탁자는 관계되는 법률 및 시행령, 규칙, 조례, 과업지시서 등을 준수하여야 한다.

1.3 수탁자가 제출한 서류, 형식, 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우 감독원의 지시에 따라야 한다.

2. 처리대상 및 수거 처리방법

2.1 폐기물 수집운반 방법은 발생 된 유기성 폐수처리슬러지를 운반차량에 직접 상차하여, 우리시 동면 금산리 양산공공하수처리시설 내 건조시설까지 운반한다.

2.2 폐기물 수집운반 방법은 발생 된 무기성 폐수처리슬러지를 운반차량에 직접 상차하여, 우리시 유산동 유산폐기물매립장까지 운반한다.

2.3 운반 및 처리는 폐기물관리법 등 관련법규에 따라 적법하게 처리하여야 하며 동법의 불이행으로 인한 제반사항에 대하여는 수탁자의 귀책사유로 한다.

2.4 폐기물(유·무기성 폐수처리슬러지)의 운반 및 처리는 계약 시 제출된 방법으로 운반처리 하여야 한다.

3. 수탁자(업체) 자격

3.1 양산일반산업단지 공공폐수처리시설 폐기물(유·무기성 폐수처리슬러지) 수집, 운반 용역을 수행하고자 하는 자(업체)는 영업소 소재지를 경상남도 양산시에 두고「폐기물관리법」제25조 및 같은 법 시행규칙 제28조에 규정에 의한 폐기물수집운반업(사업장배출시설계 폐기물)허가를 득한 자(업체)로서 아래 조건의 차량을 보유하여야 한다.

1) 차량(필수 자격요건 : [ ① + ② + ③-1 ] 또는 [ ① + ② + ③-2 ])

① 수탁자는 그 밖의 폐수처리슬러지(탈수, 유기성)의 수집운반을 위한 22톤 이상의 적재함 분리 및 덮개를 장착 가능한 트럭으로 양산일반산업단지 공공폐수처리시설 폐기물 반출 시 진입이 자유로운 전용트럭 1대 이상 확보

② 수탁자는 폐수처리슬러지(협잡물, 무기성)의 수집운반으로 양산일반산업단지 공공폐수처리시설 폐기물 반출 시 진입이 가능한 폐기물의 기계식상차를 위한 전용트럭(집게차) 1대 이상 확보

③-1 폐수처리슬러지(협잡물, 무기성)의 유입스크린 컨베이어밸트 운영 중이며, 양산일반산업단지 공공폐수처리시설에서 보유하고 있는 압롤박스 2.5톤(5[eqn: m ^{3}])와 호환이 가능한 전용트럭 1대 이상 확보

③-2 폐수처리슬러지(협잡물, 무기성)의 유입스크린 컨베이어밸트 운영 중이며, 양산일반산업단지 공공폐수처리시설에 비치할 수탁자의 압롤박스 2.5톤(5[eqn: m ^{3}]) 1대 및 해당 압롤박스와 호환이 가능한 전용트럭 1대 이상 확보

3.2 유입스크린 컨베이어밸트 및 압롤박스 도면

압롤박스 도면 사진(양산폐수 1대 보유중)	유입스크린 컨베이어밸트 설계 도면 사진

4. 수탁자의 의무사항

4.1 운반 및 처리는 폐기물관리법 등의 관계규정에 의거 적법하게 처리하여야 하며 동법 불이행으로 인한 제반 처벌 및 행정조치 사항에 대하여는 수탁자가 책임을 진다

4.2 수탁자는 유·무기성 폐수처리슬러지를 처분하는 과정에서 발생하는 환경오염에 관한 민사,형사 상의 모든 책임을 진다.

4.3 수탁자는 특별한 사유발생을 제외하고는 처리요청 후 24시간내 수거 처리하여야 한다.

4.4 수탁자는 양산일반산업단지 공공폐수처리시설의 폐기물(유·무기성 폐수처리슬러지)을 수집, 운반 처리함에 있어서 관련법규를 준수 적법하게 처리하여야 하며, 처리한 폐기물량을 공인계량기관(또는 양산하수종말처리장·유산폐기물매립장 계근대)에서 계량하여 감독원에게 확인을 득한 후 1부를 제출하고 그 부본은 보관한다.

4.5 수탁자는 운반차량에 대해서 관계법규에 따라 등록을 하여야 하고 운반차량은 운반에 용이한 형태로 덤프트럭 또는 이에 준하는 차를 사용하여야 한다.(차량임대 사용할 때에도 반드시 폐기물 수집운반 차량으로 등록된 차량만 사용한다.)

4.6 수탁자는 폐기물 반출시 적재차량이 청결한 상태로 유지될 수 있도록 외관 및 타이어에 부착된 흙, 슬러지를 완전히 제거한 후 운반하여야 한다.

4.7 천재지변 등 기타의 사유로 처리작업을 계속할 수 없을 경우에는 즉시 감독원에게 통보하여 지시를 받아야 한다.

4.8 양산일반산업단지 공공폐수처리시설 출입 시 보안규정 등의 제반규정을 준수하여야 하며, 작업 중 습득한 사항에 대하여 양산공공폐수처리시설의 허가없이 외부에 유출된 사항에 대해서는 수탁자가 전적인 책임을 진다.

4.9 위 사항의 불이행시 발주자는 계약을 파기할 수 있으며 불이행에 따라 발생되는 모든 문제는 수탁자가 책임진다.

4.10 수탁자는 업무종사자에 대한 안전사고 방지를 위한 교육 등 제반조치를 하여야 하며 업무이행에 따라 발생될 수 있는 재해에 대하여는 수탁자의 책임으로 한다.

4.11 수탁자는 폐기물 수집․운반 업무실시 내용을 기록 관리하여야 하며,「폐기물관리법」제18조에 의거 폐기물의 인계․인수에 관한 폐기물 인계내역를 작성(전자적 시스템, 올바로 포함)하여야 하고, 감독원의 요구가 있을 시 이를 제출하여야 한다.

4.12 기타 용역수행과 관련된 인․허가 사항은 수탁자 책임 하에 수행하여야 한다.

4.13 본 용역 계약기간은 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지이며 차기 계약 체결이 지체(지연)될 경우 수탁자와 협의에 의해 차기 계약이 체결되기 이전(착수 전일)까지 계약기간을 연장할 수 있다.

4.14 수탁자는 계약서에 명시된 주소가 변경되었을 때에는 즉시 대표 또는 그 위임을 받은 자가 서면으로 주소변경 신고를 하여야 하며, 주소변경 신고를 하지 아니함으로써 발생하는 불이익은 수탁자에게 귀속된다.

4.15 수탁자는 감독원의 요구가 있을 시 폐기물 수집운반 용역(위탁처리)에 대한 사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

4.16 수탁자는 폐수처리슬러지를 공공폐수처리시설 탈수동 저장시설 및 협잡물 저장시설에서 운반차량에 직접 상차하고, 상차장소 주변에 떨어진 폐수처리슬러지를 깨끗이 청소하여야 한다.

4.17 감독원은 다음의 경우 유·무기성 폐수처리슬러지 위탁처리를 전부 또는 일부를 중지 명령을 할 수 있으며 이로 인한 손해는 우리 공공폐수처리시설에서 책임지지 않는다.

가. 수탁자가 용역에 관하여 감독원의 정당한 지시에 순응하지 않을 경우

나. 상기 수탁자의 의무사항을 위반하였을 경우

5. 단가산출 및 대금지급에 관한 사항

폐기물 수집운반 용역(위탁처리) 대금지급은 1개월 처리량을 매회 차 이행 분으로 하여 당월 말일기준으로 하여 위탁처리업체의 청구에 의하여 월 1회 정산 지급한다. 단, 위탁처리 업자는 공인계량기관(또는 양산공공하수처리시설·유산폐기물매립장 계근대)의 계량증명서 1부를 감독원의 확인을 필한 후 1부를 제출하고 그 부분을 대금 청구 시 첨부하여 제출하여야 한다.

6. 처리량 확인

6.1 처리량의 계량은 공인계량증명업소(또는 양산공공하수처리시설·유산폐기물매립장 계근대)가 발행한 계량표의 실량으로 한다.

6.2 처리량 계량은 매회 공차와 상차상태에서 각각 실시하며 계량 장소에 따라 계량 순서를 변경할 수 있다.

6.3 처리량 계량에 대한 의견 차이가 있는 경우 상호 협의하여 재확인 할 수 있다.

6.4 계량에 소요된 경비는 수탁자가 부담한다.  끝.